**На 01.01.2016 г. в эксплуатации городского поселения Воскресенск находятся сети наружного освещения в следующем количестве:**

* 1. Общая протяженность линий наружного освещения – 159,5 км.:

 из них самонесущих изолированных проводов – 70,4 км.,

 неизолированных проводов, требующих замены – 89,1 км.

* 1. Опоры освещения – 4686 шт.:

 из них требующие замены – 153 шт.

* 1. Светильники наружного освещения – 4486 шт.:

 из них энергоэффективных – 4288 шт.